# КОРИСНИЧКО УПАТСТВО ЗА ЖИЧЕНА ЦЕНТРАЛА VERSA 5

## Активирање на системот

За активација на жичена централа VERSA 5:

1. На тастатурта се внесува кодот (шифрата) пр: **“1234**” и се притиска на копчето: **“#”.**
2. Откако ќе се активира алармот почнува да се одбројува т.н излезно време и потребно е да се напушти објектот.

## Деактивирање на системот

1. На тастатурта се внесува кодот (шифрата) пр: **“1234”** и се притиска на копчето: **“#”.**
2. По деактивација на системот, објектот не е под заштита и може слободно да се движи во просториите.

## Активрање на аларм (активирање на сирена)

1. На тастатурта се внесува кодот (шифрата) пр: **“1234”** и се притиска на копчето: **“#”** на тој начин доаѓа до исклучување на сирената.

## Промена на корисничка шифра

1. Се внесува старата шифра (шифрата која е потребно да се измени-замени со друга нова шифра).
2. Се притиска на копчето: **“\*”** 🡺потоа се притиска **“#”** 🡺се внесува новата шифра🡺и се потврдува со притискање на копчето: **“#”**

За пример: Внесуваме стара шифра “1234” потоа **“\*”** 🡺потоа се притиска **“#”** 🡺нова шифра: “2345” и се потврдува на копчето: **“#”.**